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	Løbenummer: 
TIB-strækning og sted:



	Jernbanesikkerhedsplan udfærdiget af
	Jernbanesikkerhedsplan godkendt af

	Navn: 
Tlf.:
Dato: 
Firma: 
SR kompetence:
	Navn:
Dato:



Ved udfyldelse af nedenstående, skal der tages stilling til samtlige punkter i henhold til det planlagte arbejde, herunder behov for SR-hjælper, arbejdskøretøjer, sporspærring mm.
Hjælpetekst slettes ved udfyldelse – punkter der ikke er relevante slettes ligeledes
Gentagelse af trafikale regler mm., skal så vidt muligt undlades. 
Dokumentets hovedformål er at beskrive jernbanesikkerheden i forbindelse med et planlagt arbejde, ikke et værktøj til at huske regler. 
Arbejdets udførsel skal ske i direkte overensstemmelse til reglerne. 
	[bookmark: _Hlk166055562]Arbejdsopgave

	En kort og præcis beskrivelse af arbejdsopgaverne, herunder evt. forberedende/efterfølgende arbejde.
Ved behov for en forlængelse af en allerede godkendt JBSP, skal der udarbejdes en ny, men angivelse af hvilken JBSP der ønskes forlænget. 



	Arbejdsområde/sted

	Det skal fremgå, hvilke strækninger/stationer/sted der skal indgå, således, at der ikke kan være tvivl om arbejdsområdets beliggenhed. 
F.eks. kilometrering, banestykke, spornummer, sporskiftenummer mellem PU 1a og PU 1b osv. evt. i form af en skitse / et billede som bilag, 
Bemærk at der ikke må benyttes forkortelser.
Dokumentation i form af billede/skitse m.m. kan blive afkrævet.



	[bookmark: _Hlk166055725]Gyldighedsperiode

	Fra: Dato (evt. tidspunkt fremgår af sporspærringscirkulæret)
Både Til og Fra er inklusiv
	Til: Dato (evt. tidspunkt fremgår af sporspærringscirkulæret)
Både Til og Fra er inklusiv


[bookmark: _Hlk166055771][bookmark: _Toc23507446][bookmark: _Toc34068236]
	Arbejde med vagtpost/er

(herunder hvor der kan rømmes til)

	Punktet skal kun beskrives, hvis der udføres arbejde med vagtpost. Skulle det fx grundet udsigtslængder eller andet, ikke være muligt at udføre arbejdet som vagtpost, kan arbejdet udføres som kortvarige sporspærringer. Det skal i dette punkt noteres hvad baggrunden for beslutningen er.




	[bookmark: _Hlk166055878]Særligt for arbejde med vagtpost

	Så frem der er behov for at mere end 4 personer skal deltage i arbejdet, skal dette noteres her og skal godkendes af en sikkerhedskoordinator. 
Fx særlige alarmsignaler ved flere spor, om der anvendes godkendt teknisk udstyr, eller hvor der rømmes til, om der anvendes overkørsel og hvilken.
Hastighed og udsigtslængde noteres i log- og fejlretningsbog. 

Ved kombinerede arbejder, vagtpost/sporspærring, skal det præciseres hvilke arbejder, der skal udføres med vagtpost og i sporspærring.



	[bookmark: _Hlk166055896]Arbejde i spærret spor

	Arbejdes der i spærret spor, anføres det som ”JA”. 



	[bookmark: _Hlk166055983]Arbejde i kortvarig sporspærring

	Forventes der arbejde i kortvarig sporspærring så anføres det som ”JA”.



	[bookmark: _Hlk166056033]Foregår der kørsel/arbejde med køretøjer med eller uden attest

	Anvendes der køretøjer anføres det som ”JA” 
Der oplyses yderligere type, litra, og/eller nummer så frem dette vides på forhånd.


[bookmark: _Hlk166056117]
	Særligt for sikkerhed ved arbejde med kraner / maskiner

	Med maskiner menes, der gravemaskiner, troljer, kraner, lastbiler, dumpere mf. samt bevægelige dele og løftede emner på alle typer maskiner i øvrigt.
F.eks. Krøjestop og hoffmannklodser, maskinen er placeret fysisk, så den ikke kan overskride
sikkerhedsafstanden mm.



	[bookmark: _Hlk166056144]Særligt vedr. færden / arbejde, samt sikring mod nabospor/trafikeret spor

	F.eks. benyttelse af bestemte adgangsveje eller hvordan passage af spor med maskine skal foregå. Er der lokale instrukser, der skal følges, skal der opsættes hegn mod nabospor, nabosporet spærres, er der grøft mellem sporene. m.m. 
Der kan med fordel anvendes dokumentation i form af billede/skitse m.m. dette kan i visse situationer blive krævet af Lokaltogs sikkerhedskoordinator.



	[bookmark: _Hlk166056169][bookmark: _Hlk148093275]Særligt arbejde

	Udfyldes hvis der er udføres særligt arbejde jf. SR §73 afsnit 7
F.eks. hvilke dele af arbejdet foregår, som særligt arbejde og på hvilken betingelser.



	[bookmark: _Hlk166056187]Særlige forhold ved overkørselsanlæg

	Her beskrives helt særlige forhold som ikke er en gentagelse af trafikale regler.
F.eks. overkørsel afbrydes og meldes i uorden. Evt. regulering af vejtrafik, opsætning af barriere, bevogtning af overkørslen m.m.



	[bookmark: _Hlk166056209]Særlige sportekniske forhold

	Her beskrives helt særlige forhold som ikke er en gentagelse af trafikale regler.
F.eks. hvis sporet skal idriftsættes af en ibrugtagningsansvarlig, evt. etablering af hastignedsættelse.  Hvis der i forbindelse med arbejdet kan være risiko for utilsigtede sætninger i sporet, skal der her fremgå, at der er en spor kyndig til stede.
Sker der sætninger i sporet skal stationsbestyreren kontaktes straks.
OBS. Der skal fremgå gravetilladelse ifb. styret underboring.



	[bookmark: _Hlk166056243]Særlige sikringstekniske forhold

	F.eks. Omkobling af signaler, ændring af sporisolationers længde, kunstig kontrol på sporskifter, kunstig besættelse på sporisolationer.



	[bookmark: _Hlk166056265]Særlige kørestrømstekniske forhold

	Beskrivelse af sikkerhedsafstanden i forbindelse med arbejdet til nabospor med kørestrøm mm.



	[bookmark: _Hlk166056432]Bilag 
(Herunder checkliste for planlægning og tilrettelæggelse af arbejde i overkørsler)

	F.eks. sporspærringscirkulærer, checkliste for planlægning og tilrettelæggelse af arbejde i overkørsler, gravetilladelse mv.



	Telefonnummer fjernstyring

	GSM-R, By & nødnummer findes i TIB-S LT



	UHELD, ULYKKER OG UREGELMÆSSIGHEDER

	Ved direkte opkald til beredskab Alarm 112 skal der oplyses om TIB-strækningen, samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer. 
Efterfølgende skal stationsbestyreren straks underrettes
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